计算机网络基础

1．计算机网络按使用范围划分为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．广域网局域网

C．低速网高速网

B．专用网公用网

D．部门网公用网

【参考答案】 A

2．在下列网络拓扑结构中，中心节点的故障可能造成全网瘫痪的是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．星型拓扑

B．总线型拓扑

D．树型拓扑

C．环型拓扑

【参考答案】 A

3．关于网络协议，下列\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_选项是正确的。

A．是网民们签订的合同

B．是计算机之间的相互通信需要共同遵守的规则

C．TCP/IP协议只能用于Internet,不能用于局域网

D．拨号网络对应的协议是IPX/SPX

【参考答案】 B

4．两个不同类型的计算机网络能够相互通信是因为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．它们使用了统一的网络协议

B．它们使用了交换机互联

C．它们使用了兼容的硬件设备

D．它们使用了兼容的软件

【参考答案】 A

5．SMTP是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮件的协议，POP3是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮件的协议。

A．多媒体Web数据

C．多媒体邮件

B．文本Web数据

D．传输 下载

【参考答案】 D

6．计算机网络最突出的优点是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．运算速度快

B．联网的计算机能够相互通信共享资源

C．计算精度高

D．内存容量大

【参考答案】 B

7．网上共享的资源有\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．硬件软件数据

C．通信子网资源子网信道

B．软件数据信道

D．硬件软件服务

【参考答案】 A

8．LAN通常是指\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．广域网

B．局域网

D．城域网

C．资源子网

【参考答案】 B

9．局域网常用的网络设备是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．路由器

B．程控交换机

D．调制解调器

C．以太网交换机

【参考答案】 C

10．支持局域网与广域网互联的设备称为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．转发器

B．以太网交换机

D．网桥

C．路由器

【参考答案】 C

11．网络信号的传输延迟，从小到大排序正确的是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．局域网、广域网、城域网 B．局域网、城域网、广域网

C．城域网、广域网、局域网 D．城域网、局域网、广域网

【参考答案】 B

12．Internet是由\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_发展而来的。

A．局域网

B．ARPANET

D．WAN

C．标准网

【参考答案】 B

13．Internet是全球最具影响力的计算机互联网，也是世界范围的重要

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．信息资源网

B．多媒体网络

D．销售网络

C．办公网络

【参考答案】 A

14．下列对Internet叙述比较准确的是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．Internet就是WWW

B．Internet就是“信息高速公路”

C．Internet是采用TCP/IP协议，由许多局域网和广域网互联组成的互

联网络

D．Internet就是局域网互联

【参考答案】 C

15．1994年4月20日我国被国际上正式承认为接入Internet的国家，所使用

专线的带宽为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．32Kbps

**B．64Kbps**

C．128Kbps

D．256Kbps

【参考答案】 B

16．当前我国的互联网\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_主要以科研和教育为目的，从事非经营性的活

动。

A．中国移动

B．中国电信

C．中国联通

D．中国教育和科研网

【参考答案】 D

17．中国教育科研网的缩写为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．ChinaNet

C．CNNIC

**B．CERNET**

D．ChinaEDU

【参考答案】 B

18．某台计算机接入中国教育和科研计算机网CERNET，如下四种说法中正确的

是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．这台计算机不能访问中国联通 B．这台计算机不能访问中国电信

C．这台计算机不能访问中国移动 D．这台计算机可以访问上述任何网络

3 / 10



【参考答案】 D

19．传输控制协议／网际协议即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，属工业标准协议，是Internet采

用的主要协议。

A．Telnet

B．TCP/IP

D．FTP

C．HTTP

【参考答案】 B

20．TCP／IP协议是Inte:met中计算机之间通信所必须共同遵循的一种

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．信息资源

C．软件

B．通信规定

D．硬件

【参考答案】 B

21．提供不可靠传输的传输层协议是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．TCP

B．IP

C．UDP

D．PPP

【参考答案】 C

22．下列选项中属于Internet专有的特点为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．采用TCP/IP协议

C．采用http协议

B．采用ISO/OSI 7层协议

D．采用IEEE 802协议

【参考答案】 A

23．IPv4地址有\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_位二进制数组成。

A．16

B．32

C．64

D．128

【参考答案】 B

24．理论上，IPv6地址是IPv4地址的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_倍。

A．4

B．24

C.96

D．296

【参考答案】 D

25．IP地址能唯一地确定Internet上每台计算机与每个用户的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．距离

C．位置

B．费用

D．时间

【参考答案】 C

26．合法的IP地址书写格式是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．202.196:112:50

C．202.196.112.50

B．202.196.112.50

D．202.196.112.50

【参考答案】 D

27．下列IP地址与子网掩码中，不正确的组是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．259.197.184.2与255.255.255.0

B．127.0.0.1与255.255.255.64

C．202.196.64.5与255.255.255.224

D．10.10.3.1与255.255.255.192

【参考答案】 A

28．配置TCP/IP参数的操作主要包括三个方面：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、指定网关和域名

服务器地址。

A．指定本地机的IP地址及子网掩码

B．指定本地机的主机名

C．指定代理服务器

D．指定服务器的IP地址

【参考答案】 A

29．在许多宾馆中，都有局域网方式上网的信息插座，一般都采用DHCP服务器

分配给客人笔记本电脑上网参数，这些参数不包括\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．IP地址

B．子网掩码

D．默认网关

C．MAC地址

【参考答案】 C

30．在Internet中，主机的IP地址与域名地址的关系是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．IP地址是域名中部分信息的表示

B．域名地址是IP地址中部分信息的表示

C．IP地址和域名地址是等价的

D．IP地址和域名地址分别表达不同含义

【参考答案】 C

31．域名服务DNS的主要功能是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．解析主机的IP地址

C．为主机自动命名

B．查询主机的MAC地址

D．合理分配IP地址

【参考答案】 A

32．用于解析域名的协议是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．HTTP

B．DNS

D．SMTP

C．FTP

【参考答案】 B

33．网址www.zzu.edu.cn中zzu是在Internet中注册的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．硬件编码

C．软件编码

B．密码

D．域名

【参考答案】 D

34．中国的顶级域名是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．cn

B．ch

C．chn

D．china

【参考答案】 A

35．万维网（World Wide Web）一般指\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，是Internet中应用最广泛的领域之一。

A．Internet

C．城市网

B．WWW网站

D．远程网

【参考答案】 B

36．WWW的描述语言是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．FTP

B．E-Mail

D．HTML

C．BBS

【参考答案】 D

37．HTTP协议称为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．网际协议

B．超文本传输协议

D．中转控制协议

C．Network内部协议

【参考答案】 B

38．HTTP协议的功能是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．用于标记互联网上的Web资源

B．用于传送Web数据

C．用于浏览Web时的路由选择

D．以上均不正确

【参考答案】 B

39．网站向网民提供信息服务，网络运营商向用户提供接入服务，因此，分别称

它们为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．ICP、IP

B．ICP、ISP

D．UDP、TCP

C．ISP、IP

【参考答案】 B

40．将文件从FTP服务器传输到客户机的过程称为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．上传

B．下载

D．计费

C．浏览

【参考答案】 B

41．张三有个E-mail地址，他总是给人说：“我有网址，把文件发到我的网址”。

实际上他把E-mail地址和网址概念混淆了，一般个人网址是指\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．电子邮件地址

C．个人网站

B．服务器

D．上网本

【参考答案】 C

42．用户名为ks的下列四项中表示电子邮件的是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．ks@183.net

C．183@www.net

B．www@ks.net

D．ks.www.18'3 .net

【参考答案】 A

43．发送电子邮件时，如果接收方没有开机，那么邮件将\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．丢失

B．保存在邮件服务器上

D．开机时重新发送

C．退回给发件人

【参考答案】 B

44．搜索引擎可以查询海量的信息，下列网站哪个属于搜索引擎\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．www.sina.com.cn

B．www.edu.cn

D．www.baidu.com

C．www.yahoo.com

【参考答案】 D

45．下列网站哪个不能从事电子商务\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．www.ctrip.com.cn

C．www.dangdang.com

B．www.taobao.com.cn

D．www.edu.cn

【参考答案】 D

46．下列不属于聊天通信软件的是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．QQ

B．MSN

C．Skype

D．PPLIVE

【参考答案】 D

47．个人博客网站是通过互联网发表各种思想的场所，其中博客是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．博士的客人

B．写“网络日志”的人

D．博学的人

C．写博士论文的人

【参考答案】 B

48．以下几种说法中正确的是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．ISP是指信息服务提供商

B．从某种意义上讲，Internet是由分层的ISP互联构成的

C．ICP并不需要接入ISP就能提供互联网内容服务

D．校园网不需要ISP

【参考答案】 B

49．商业社区一般通过\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_接入Internet。

A．校园网

B．当地电信服务商

D．以上都不是

C．政府网

【参考答案】 B

50．调制调解器（modem）的功能是实现\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．数字信号的编码

C．模拟信号的放大

B．数字信号的整形

D．模拟信号与数字信号的转换

【参考答案】 D

51．下边的接入网络方式，速度最快的是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．GPRS

B．ADSL

D．LAN

C．ISDN

【参考答案】 D

52．一般所说的拨号入网，是指通过\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_与Internet服务器连接。

A．微波

B．公用电话系统

D．电视线路

C．专用电缆

【参考答案】 B

53．安装拨号网络的目的是为了\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．使Windows完整化

B．能够以拨号方式连入Internet

C．与局域网中的其他终端互联 D．使用免费软件

【参考答案】 B

54．拨号上网过程中，在对话框中填入的用户名和密码应该是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．进入Windows时的用户名和密码

B．管理员的账号和密码

C．ISP提供的账号和密码

D．邮箱的用户名和密码

【参考答案】 C

55．双绞线的接口通常是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．RJ-45

B．RJ-11

D．RJ-54

C．RJ-32

【参考答案】 A

56．通过局域网接入Internet的配置步骤包括\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．网卡驱动程序的安装

C．TCP/IP的设置

B．网络协议的安装

D．以上都是

【参考答案】 D

57．某用户配置静态IP地址通过局域网接入Internet可以上聊天工具，但是打

不开网页，原因有可能是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．没有配置DNS服务器地址

B．没有安装TCP/IP协议

C．网卡故障，D.系统版本不支持

【参考答案】 A

58. 用代理服务器时，所有用户对外占用IP数目一般为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A．多个

B．一个

C．和用户数据一样

D．不确定

【参考答案】 B

59．下面\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_命令可以查看网卡的MAC地址。

A．ipconfig/release

C．ipconfig/all

B．ipconfig/renew

D．ipconfig/registerdns

【参考答案】 C

60．下面\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_命令用于测试网络是否连通。

A．telnet

B．nslookup

D．ftp

C．ping

【参考答案】 C

10 / 10

